# Dateipfad für Diagnose-Upload (P-STUP-00111)

P-STUP-00111 | Dateipfad für Diagnose-Upload
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Dateipfad festgelegt werden, an der die Upload-Datei der Diagnosedaten geschrieben wird sollen.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.path
Datentyp | STRING
Dimension | ---
Standardwert | Standardprogrammpfad der CNC, einstellbar über Systemmanager ->CNC
Anmerkungen |