# Geschwindigkeit - Eingangsgröße (P-COMP-00046)

P-COMP-00046 | Geschwindigkeit - Eingangsgröße
Beschreibung | Der Parameter definiert die Geschwindigkeiten, für die die in P-COMP-00047 vorgegebenen zusätzlichen Motorströme auf der additiven Stromschnittstelle ausgegeben werden sollen. Die Werte müssen aufsteigend eingegeben werden!
Parameter | frict_comp.table[i].in mit i= P-COMP-00042
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 < table[i].in < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: [µm/s] | R,S: [0.001°/s]
Standardwert | 0
Anmerkungen |