# ID 70453

Der in der CNC konfigurierte Referenzgeber passt nicht zu dem im Antrieb eingestellten Referenzgeber.
Beschreibung | Bei der Parametrierung der CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung passt der im Antrieb in Parameter S-0-147 Bit 3 (Bitmaske 0x08) eingestellte Geber nicht zu dem im P-AXIS-00388 eingestellten Wert.
Reaktion | Klasse | 7 | Ausgabe einer Fehlermeldung, Programmabbruch
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder P-AXIS-00388 auf den Wert 1 stellen, in diesem Fall wird CNC-intern der in S-0-147 parametrierte Geber verwendet oder entweder P-AXIS-00388 oder S-0-147 anpassen. Es gibt die folgenden gültigen Kombinationen: S-0-147 Bit 3 = 0 → P-AXIS-00388 = 2

S-0-147 Bit 3 = 1 → P-AXIS-00388 = 3

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
Aus dem Antrieb gelesener Wert von S-0-147.
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00388.
Fehlertyp | -