# ID 110115

Getriebestufe 0 ist nicht zulaessig.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00079 für die aktive Getriebestufe nach CNC Hochlauf ist mit 0 belegt. Die Getriebestufe wird mit der Default Getriebestufe belegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Getriebestufe größer als 0 verwenden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Getriebestufe P-AXIS-00079.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierte Getriebestufe P-AXIS-00079.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.