# ID 70490

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktualisiert werden, da kein Speicher allokiert wurde.
Beschreibung | Die Aktualisierung der Kompensation kann nicht durchgeführt werden, da beim Hochfahren der Steuerung kein Speicher für die Kompensation allokiert wurde, siehe P-STUP-00100.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 6 | Anpassen von P-STUP-00100, Steuerung neu starten
Parameter | %1: | Index der Kompensation [-]
ID der Volumetrischen Kompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.