# ID 60267

Achstausch nicht erlaubt bei aktivem Drehfunktionen und Satzvorlauf.
Beschreibung | Die Spindel befindet sich im gekoppelten Betrieb mit einem Bahninterpolator aufgrund von angewählten Drehfunktionen (z.B. G96, G95 ). Bei aktivem Satzvorlauf müssen diese wie beim Automatikbetrieb vor einem Achstausch der Spindel deaktiviert sein.
Reaktion | Klasse | 6 | .Bewegungsstop
Abhilfe | Klasse | 6 | Drehfunktionen vor einem Achstausch im NC Programm deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.