# ID 110581

Änderung von P-AXIS-00511 erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Wert von P-AXIS-00511 sollte durch aktualisieren einer Parameterliste geändert werden, dies ist nur erlaubt, wenn in P-AXIS-00015 das Bit "ALLOW_RESOLUTION_CHANGE" gesetzt ist.
Reaktion | Klasse | 0 | Ausgabe einer Fehlermeldung, der neue Wert wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 0 | In Parameter P-AXIS-00015 das Bit "ALLOW_RESOLUTION_CHANGE" setzen oder P-AXIS-00511 durch Steuerungsneustart ändern.
Parameter | %1: |
Achsnummer
%2: |
Eingestellter Wert von P-AXIS-00511.
%3: |
Korrigierter (alter) Wert von P-AXIS-00511.
Fehlertyp | -