# ID 14370

Unbekannte Fräsrichtung definiert.
Beschreibung | Es wird eine Angabe einer Fräsrichtung zur Berechnung der Ausfräsbewegungen benötigt. Diese kann durch die Angabe einer Kennzahl angewählt werden: 0: Gleichlauffräsen, 1: Gegenlauffräsen. Diese Meldung wird Erzeugt, wenn eine andere Kennzahl als 0 oder 1 im entsprechenden Versorgungsparameter programmiert wurde.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Fräsrichtung prüfen und festlegen, Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm