# ID 110403

Maximale Slavegeschw. darf nicht mit 0 belegt werden.
Beschreibung | Die maximale Geschwindigkeit P-AXIS-00302 für eine Slaveachse während der Geschwindigkeitssynchronisierung (Camming und Gearing) bzw. bei einsynchronisiertem Camming darf nicht mit Null belegt werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Der Wert für die maximale Slavegeschwindigkeit P-AXIS-00302 wird automatisch auf die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für P-AXIS-00302 größer als Null setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Aktueller Wert von P-AXIS-00302.
%3: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00302.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.