# ID 51031

Bei der Escape-Strategie der Winkelhalbierenden hat die DR-Geometrie mehr als 180 Grad überschritten.
Beschreibung | Bei der Escape-Strategie der Winkelhalbierenden wird während der Programmlaufzeit die Tangentenrichtungen vor und nach dem Überschreiten der Horizontalen in der Geometrie des DR-Kanals oberhalb der Höhe ZBisector + D1 überprüft. Deren Orientierungen müssen übereinstimmen.

Dies ist nicht der Fall.

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Der Parameter D1 der Escape-Strategie der Winkelhalbierenden muss so gewählt werden, dass die Escape-Geometrie bei problematischen Elementen einer Flat Escape-Strategie entspricht oder die verwendete Escape-Strategie muss geändert werden. Alternativ ist auch eine Änderung der DR-Geometrie möglich.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.