# ID 294039

Reglerfreigabe ist blockiert, evtl. auch durch Fehler in anderen Achsen.
Beschreibung | Die Reglerfreigabe ist blockiert, eventuell auch durch Fehler in anderen Achsen.
Reaktion | Klasse | 7 | Abrupter Stopp für Achse, Feedhold für übrige Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Ursache für blockierte Reglerfreigabe beseitigen und NC-Reset durchführen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%3: | Status [-]
Status des Flags ‚stop_drive’.
%4: | Status [-]
Status des Flags ‚emergency_stop’
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.