# ID 21067

Redundante Information programmiert.
Beschreibung | Bei der achsspezifischen Programmierung sind redundante Informationen programmiert. Fehlerhaftes Beispiel; "POS" zeigt solch eine redundante Information: N10 X10 Y11 Z[INDP_SYN POS50 POS40 G01 FEED100 G90]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.