# ID 70631

Aktivieren der Nickkompensation ohne Anwahl über Achsparameter nicht möglich.
Beschreibung | Damit die Nickkompensation im NC-Programm für eine Achse eingeschalten werden kann, muss sie in der Achsparameterliste aktiviert sein (siehe P-AXIS-00789).
Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse, Nickkompensation bleibt inaktiv.
Abhilfe | Klasse | 6 | Nickkompensation aktivieren (siehe P-AXIS-00789)
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parameterwert P-AXIS-00789 für Aktivierung der Nickkompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.