# 2-Pfad-Programmierung: An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung (P-CHAN-00398)

P-CHAN-00398 | An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung mit Koordinatensystemebenen bei 2-Pfad-Programmierung
Beschreibung | Bei der 2-Pfad-Programmierung wird der Durchstosspunkt des Werkzeugs (z.B. Erodierdraht) durch die definierten Koordinatensystemebenen in Vorwärtsrichtung automatisch berechnet (durch die Default-Einstellung). Dadurch wird die Z-Koordinate im jeweiligen Koordinatensystem implizit zu NULL gesetzt. In Rückwärtsrichtung wird diese Schnittpunktberechnung standardmäßig nicht durchgeführt.

Mit diesem Parameter kann die Schnittpunktberechnung für die kartesische Transformation in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ein- und ausgeschaltet werden.

Parameter | coordinate_system.intersection
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1: Schnittpunkt mit X,Y- und U,V-Ebene bei der Vorwärtstransformation 2: Schnittpunkt mit X,Y- und U,V-Ebene bei der Rückwärtstransformation
Dimension | ----
Standardwert | 1
Anmerkungen | Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen:

Abb.: Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen