# ID 120215

Messtasterhub in den Achs-MDS ist 0.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktionalität G100 kann bei bestimmten Messtypen der Messtasterhub P-AXIS-00086 bei der Messfahrt geprüft und berücksichtigt werden. In diesem Fall muss dieser Parameter im MDS belegt sein. Die Bahngeschwindigkeit wird dann bei der Messfahrt soweit reduziert das nach ansprechen des Messtasters innerhalb des Messtasterhubes angehalten werden kann.

Für detaillierte Information über Messfunktionalität G100 siehe
FCT-C4// Kapitel: Einleitung
[PROG// Kapitel: Messfunktionen].

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | MDS Parameter P-AXIS-00086 entsprechend dem zulässigen Hub des Messtaster einstellen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.