# ID 13563

Die übergebenen Referenzpunkte liegen auf einer Linie.
Beschreibung | Die über die Versorgungsparameter vorgegebenen Referenzpunkte zur Definition der Zielebene liegen auf einer Linie.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Zielebene beim Zyklusaufruf durch gültige Referenzpunkte.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm