# ID 21363

Achse zur Definition des Kontrollbereiches nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei der Definition der Kontur des Kontrollbereiches dürfen nur die ersten 2 Hauptachsen, die die Arbeitsebene (G17, G18, G19) bilden, programmiert werden. Die dritte Hauptachse sowie alle anderen Mitschleppachsen dürfen in der Definitionssequenz nicht programmiert werden.

Beispiel:

Falsch:

N10 #CONTROL AREA START [ID1 WORK POLY …]

N20 G01 F1000 G90 X-150 Y75 (Startpunkt)

N30 X-50 Y150 Z200

:

N130 X-150 Y75

N140 #CONTROL AREA END

:

N1000 M30

Richtig:

N10 #CONTROL AREA START [ID1 WORK POLY …]

N20 G01 F1000 G90 X-150 Y75 (Startpunkt)

N30 X-50 Y150 Z200

:

N130 X-150 Y75

N140 #CONTROL AREA END

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass nur die ersten zwei Hauptachsen bei der Definition der Kontur des Kontrollbereiches verwendet werden. Siehe auch [PROG// Kapitel Definition eines Kontrollbereiches]
Parameter | %1: | Logische Achsnummer
Logische Achsnummer der unzulässig programmierten Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.