# Beispiel Achsliste

Auszug aus Achsparameterliste

Einheiten: Beschleunigung in [mm/s2 bzw. Grad/s2], Geschwindigkeit in [μm/s bzw. 1E-3 Grad/s], Rampenzeit in [μs], Gewichtungswerte in Promille.

Allgemeine Grenzwerte:

getriebe[0].dynamik.vb_max 1000000

getriebe[0].dynamik.a_max 6000

getriebe[i].dynamik.a_emergency.......................6000

getriebe[0].vb_eilgang 1000000

getriebe[0].vb_max_red 40000

getriebe[0].rapid_speed_red 40000

getriebe[0].vb_max_red_zone 20000

getriebe[0].vb_reflow 10000

getriebe[0].vb_refmax 150000

getriebe[0].a_ref 1000

Trapez-/sinusquadratförmiges Beschleunigungsprofil

getriebe[0].slope_profil.a_beschl 1000

getriebe[0].slope_profil.a_brems 1000

getriebe[0].slope_profil.tr_beschl_zu 50000

getriebe[0].slope_profil.tr_beschl_ab 50000

getriebe[0].slope_profil.tr_brems_zu 50000

getriebe[0].slope_profil.tr_brems_ab 50000

getriebe[0].slope_profil.a_grenz 2500

getriebe[0].slope_profil.tr_grenz 10000

getriebe[0].slope_profil.a_feedh 6000

getriebe[0].slope_profil.tr_feedh 10000

getriebe[0].dynamik.tr_min 5000

getriebe[0].dynamik.tr_geom 5000

getriebe[0].dynamik.a_trans_weight 0

getriebe[0].dynamik.r_trans_weight 0

getriebe[0].tr_ref 100000

Sprungförmiges Beschleunigungsprofil

getriebe[0].lslope_profil.a_stufe_1 1000

getriebe[0].lslope_profil.a_stufe_2 1000

getriebe[0].lslope_profil.vb_stufe_1_2 1000000

getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_1 5000

getriebe[0].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 5000

getriebe[0].lslope_profil.vb_grenz_stufe_1_2 1000000

getriebe[0].lslope_profil.a_feedh 1500