# ID 21061

HSC-Parameter ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Bei Programmierung zusätzlicher HSC-Parametern wurde der zulässige Datenbereich überschritten.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Wert des zusätzlichen HSC-Parameters
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Untere Grenzwert des Parameters
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert des Parameters
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.