# Minimaler zulässiger Werkzeugradius (P-CHAN-00157)

P-CHAN-00157 | Minimaler zulässiger Werkzeugradius
Beschreibung | Wenn dieser Parameter mit einem Wert ungleich Null belegt ist, wird entsprechend der Radius des neuen einzuwechselnden Werkzeuges auf diesen Minimalwert hin geprüft und ggf. die Fehlermeldung P-ERR-21427 'Werkzeugradius ist kleiner als minimaler Grenzwert' ausgegeben.
Parameter | tool.minimum_radius
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ minimum_radius ≤ MAX(UNS32)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 0
Anmerkungen |