# Geschwindigkeitsbewertungsfaktor (P-AXIS-00379)

P-AXIS-00379 | Geschwindigkeitsbewertungsfaktor (PROFIDRIVE)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der im Antrieb eingestellte Geschwindigkeitsbewertungsfaktor der CNC bereitgestellt. Der Wert dieses Parameters kann mittels eines Inbetriebnahmewerkzeuges aus dem Antrieb ausgelesen werden und ist dann in diesen Parameter einzutragen.

Bei SIMODRIVE 611-Antrieben ist dies der Parameter P880, bei SINAMICS-Antrieben ist dies P2000.

Parameter | antr.profibus.drive_velocity_base_value
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 … MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 16384
Antriebstypen | Profidrive
Anmerkungen |