# ID 120393

Invalid value for order of block length filter.
Description | The HSC function (#HSC[]) used an invalid parameter value (keyword BL_FILTER_ORDER) for order of block length filter. For more information on HSC function, see [PROG// Section: Standard HSC programming].
Response | Class | 2 | Program execution stop.
Solution | Class | 6 | Use parameter value in valid range.
Parameter | %1: | Current value [-]
Current parameter value.
%2: | Lower limit value [-]
Lower parameter limit.
%3: | Upper limit value [-]
Upper parameter limit.
Error type | 1, Error message from NC program.