# ID 21819

Factor for axis resolution must not be negative.
Description | Parameter P-CHAN-00315 "resolution_factor" represents the scaling factor between the programmed positions and the CNC internal format. The factor must be greater zero (nil).
Response | Class | 1 | Warning and correction of parameter P-CHAN-00315 to default value
Solution | Class | 1 | Correct channel parameter P-CHAN-00315
Parameter | %1: | Error value [-]
Incorrect value for P-CHAN-00315
%2: | Lower limit value [-]
Smallest permissible value for P-CHAN-00315
%3: | Corrected value [-]
Corrected value for P-CHAN-00315
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device. .