# ID 110684

Standardbelegung des Drehmomentgrenzwertes für Funktionen mit Festanschlagdetektion größer als 100%.
Beschreibung | Der Standardgrenzwert des Drehmoments für Funktionen, welche einen Festanschlag detektieren (P-AXIS-00818), muss kleiner als 1000 gewählt werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Wertes auf 1000 [0.1 %].
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert kleiner als 1000 für P-AXIS-00818 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer des Antriebs s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [0.1 %]
Parametrierter fehlerhafter Wert von P-AXIS-00818
%3: | Korrigierter Wert [0.1 %]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00818
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.