# Maximale Zeichenanzahl des Makroinhaltes (P-CHAN-00512)

P-CHAN-00512 | Maximale Zeichenanzahl des Makroinhaltes
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die maximale Zeichenanzahl für den Makroinhalt (ausführbarer NC-Code) festgelegt werden. Weitere Informationen zu NC-Makros siehe Makroprogrammierung (#INIT MACRO TAB).
Parameter | configuration.decoder.macro_nc_code_len
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < P-CHAN-00512 <= 1024
Dimension | Byte
Standardwert | 80
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10