# ID 21302

Zuviele Distanzachsen programmiert.
Beschreibung | Im NC-Satz sind zuviele "Getastete Spindeln" ( Distanzachsen: X[DIST_CTRL...] ) programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Sicherstellen, dass nur die maximal zulässige Anzahl an Distanzachsen im NC-Satz programmiert sind.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Anzahl der bis zum Fehler im NC-Satz programmierten Distanzachsen
%2: | Grenzwert [-]
Zulässige Anzahl programmierter Distanzachsen im NC-Satz
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.