# ID 110472

Ungueltiger Wert fuer Vorschubkonstante Nenner.
Beschreibung | Dem Achsparameter P-AXIS-00363 wurde der Wert 0 zugewiesen.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe dieser Fehlermeldung, Korrektur von P-AXIS-00363 auf den Wert 1.
Abhilfe | Klasse | 7 | Gültigen Wert fürP-AXIS-00363 eintragen. Gültiger Wertebereicht ist 1 .. MAX_UNS32.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
%5: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.