# Kommunikation mit ext. Werkzeugverwaltung (PLC)

## Identifikation des CNC-Kanals

Jede Anfrage enthält eine eindeutige Auftragsnummer. Bei einer mehrkanaligen CNC wird in den ersten 24 Bit die Kanalnummer [1; max ] kodiert, von welchem CNC-Kanal die Anfrage initiiert wurde. Die Auftragsnummer muss bei der Antwort wieder zurückgegeben werden.

## Weiterführende Informationen

- Werkzeugdaten (D bzw. #TOOL DATA)
- Werkzeugwechsel (T bzw. #TOOL PREP)
- Werkzeugstandgrößen