# Maximaler Abstandsfehler (P-CHAN-00814)

P-CHAN-00814 | Maximaler Abstandsfehler
Beschreibung | Der Parameter definiert den maximalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, ab dem die maximale Beschleunigung (P-CHAN-00803) verwendet wird.
Parameter | dist_ctrl[i].dist_error_a_max (mit i=0)
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ dist_error_a_max < MAX(UNS32)
Dimension | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Standardwert | 5000
Anmerkungen | Verfügbar ab v3.1.3107.44