# ID 20810

Doppelprogrammierung der Anwahlart Konturausblendung (G140/G141).
Beschreibung | Es ist nicht möglich innerhalb eines NC-Satzes die Anwahlart der Konturausblendung mehrfach zu programmieren.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und entfernen der doppelten Programmierung.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Doppelt programmierter G-Befehl
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.