# ID 120204

Wechsel des Koordinatensystems bei aktivem Ueberschleifen.
Beschreibung | Bei aktiver Überschleiffunktion G61, G261 kann die kartesische Transformation über die Befehle #CS ON[] bzw. #CS OFF nicht an- bzw. abgewählt werden. Weitere Informationen zu Polynomüberschleifen siehe [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/Abwahl der kartesischen Transformation muss das Polynomüberschleifen über G260 deaktiviert werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.