# ID 20044

Parameter im #CONTOUR MODE Befehl ist außerhalb erlaubtem Datenformat oder Wertebereich.
Beschreibung | Der im Befehl #CONTOUR MODE programmierte Wert eines Schlüsselwortes liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt. .
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerhafter Wert wird korrigiert und Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%3: | Korrigierter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%4: | Aktueller Wert [-]
Zugehöriges Schlüsselwort des fehlerhaften Wertes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.