# ID 50978

Timeout: Programmmarke #MARK SHIFT_POS nicht gefunden.
Beschreibung | In Verbindung mit der #SHIFT Funktionalität ist ein Timeout Fehler beim Warten auf die Berechnung / Bereitstellung des Shift-Wertes aufgetreten. Im vorliegenden Fall wurde die Programmmarke #MARK SHIFT POS noch nicht gefunden. Die Festlegung der möglichen Shift-Marken ist unter Berücksichtigung der programmierten NC-Satzlängen und der Parameter des Bewegungs-Look-Aheads im Interpolator durchzuführen. Zu berücksichtigen sind dabei mögliche aktive geometrische Glättungs- / Satzsegmentierungsfunktionen für Bewegungssätze.

Die Parametrierung des kanalspezifischen Look-Aheads erfolgt über
P-CHAN-00650 und P-CHAN-00653. (alternativ P-STUP-00070 u. P-STUP-00071).

Zur Nutzung der Funktionalität muss für P-CHAN-00650 FCT_SHIFT_NCBL aktiv sein:

configuration.interpolator.function FCT_IPO_DEFAULT | FCT_SHIFT_NCBL

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm auf vorhandene Programmmarke #MARK prüfen. Anzahl der verwendeten Marken prüfen. Prüfen der Parametrierung des Look-Aheads: P-CHAN-00650 / P-CHAN-00653. (alternativ P-STUP-00070 / P-STUP-00071)
Parameter | %1: | Satznummer [-]
Satznummer des aktuellen Satzes
%2: | Zeilennummer in Datei [-]
Zeilennummer des aktuellen Satzes
%3: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Satztyp des aktuellen Satzes
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.