# ID 21520

Speicher fuer externe Variablen zu klein! Nicht alle externen Variablen verfuegbar.
Beschreibung | Dies ist eine Folgefehlermeldung von P-ERR-21518 oder P-ERR-21519. Bei der Berechnung der Adresse einer (oder mehrerer) globalen oder kanalspezifischen externen Variablen wurde festgestellt, dass die berechnete Adresse außerhalb des zulässigen Adressbereichs liegt. Im Parameter 2 dieser Fehlermeldung kann die benötigte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken (s. P-STUP-00037) abgelesen werden, die benötigt werden um alle externen Variablen anzulegen.
Reaktion | Klasse | 2 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt, aber es stehen nicht alle externen Variablen zur Verfügung.
Abhilfe | Klasse | 7 | Variablenanzahl reduzieren oder Speicher für externe Variablen erhöhen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktuell konfigurierte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken P-STUP-00037
%2: | Erwarteter Wert [-]
Benötigte Anzahl an 24-Byte Speicherblöcken P-STUP-00037
Fehlertyp | -