# ID 110070

Maschinendaten für Bahnregler unvollständig.
Beschreibung | Der Maschinendatensatz wurde nicht vollständig initialisiert. Dies kann nur vorkommen, falls dieser Datensatz in binärer Weise der CNC übergeben wird
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 7 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafte Bitleiste
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.