# Kennliniengeführte Beschleunigung (getriebe[i].beschl_kennlinie.*)

Mithilfe der folgenden Parameter wird eine getriebestufenspezifische Beschleunigungskennlinie definiert.

## Hinweis

Die Funktionalität 'Kennliniengeführte Beschleunigung' ist nur für Achsen vom Typ Spindel beim Endlosdrehen möglich.

Zur Verwendung der Funktionalität ist der Slope-Profiltyp 0 vorgeschrieben. (siehe P-AXIS-00270)

## Weiterführende Informationen

- Typ der Beschleunigungskennlinie (P-AXIS-00202)