# ID 21151

Unzulaessige Kombination von Spindelbefehlen.
Beschreibung | Bei der Spindelprogrammierung sind NC-Befehle verwendet worden, die sich gegenseitig ausschließen. Zum Beispiel M3 und M4 für eine Spindel im gleichen NC-Satz. [PROG//Kapitel: Spindelprogrammierung]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Spindelprogrammierung prüfen und ändern.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.