# ID 13431

Für die Variable V.P.Sys_Probes_in_spindle ist nur 0 oder 1 zulässig.
Beschreibung | Für die Variable V.P.Sys_Probes_in_spindle ist ein Falscher wert eingegeben, nur 0 oder 1 ist zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Variablen V.P.Sys_Probes_in_spindle in dem NC Programm SysMeasWcsConfig.nc.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm