# ID 120097

Unbekannte Satzuebergangsart.
Beschreibung | Bei dem Befehl CNC Befehl #SET ASPLINE MODE[] wurde ein unzulässiger Parameter für die Übergangsart verwendet. Weitere Informationen zu Spline Interpolation siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrekten Parameterwert für Übergangsart verwenden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Parameter.
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Parametergrenzwert.
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Parametergrenzwert.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.