# ID 20546

Plandrehachse abgeben bei aktiver Durchmesserprogrammierung nicht erlaubt.
Beschreibung | Die im Achstauschbefehl programmierte Achse wird momentan in der Durchmesserprogrammierung (G51) als Plandrehachse P-AXIS-00015 verwendet und darf nicht abgegeben werden. Beispiel: Falsch: N10 G51 X80 N20 #PUT AX[X]

:

N100 G52

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G51 X80

:

N100 G52

N110 #PUT AX[X]

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 1 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und ändern des Programmablaufs. Vor dem Achstauschbefehl muss die Durchmesserprogrammierung (G51) abgewählt werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.