# ID 70635

Fehler beim Bestimmen der Distributed Clocks Zeit.
Beschreibung | Die aktuelle Zeit der Distributed Clocks im Feldbus konnte nicht bestimmt werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Überprüfen ob Distributed Clocks im Feldbus aktiv ist.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Zustand [-]
Verwendete Messmethode
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.