# Dynamikbegrenzung im Kreis (P-CHAN-00350)

P-CHAN-00350 | Implizite Dynamikbegrenzung im Kreis
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Wirkung des konfigurierten oder programmierten Grenzwertes der Bahnbeschleunigung P-CHAN-00002 auch auf Zirkularsätze erweitert werden.
Parameter | vector.cir_radial_acc_limit
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Grenzwert der Bahnbeschleunigung wirkt nur auf Linearsätze 1: Grenzwert der Bahnbeschleunigung wirkt auf Linear- und Zirkularsätze
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter kann nicht über den NC-Befehl #VECTOR LIMIT gesetzt werden. Parametrierbeispiel: vector.cir_radial_acc_limit 1