# ID 70283

Fehler im Antrieb waehrend Nullimpulssuche aufgetreten.
Beschreibung | Während der Nullimpulssuche ist ein Fehler im Antrieb aufgetreten. Eine weiterführende Fehlerdiagnose kann mit Hilfe der Dokumentation des Antriebsherstellers vorgenommen werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Dokumentation des Antriebsherstellers konsultieren
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3: | Satznummer [-]
Satznummer des NC-Programms, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.