# Kinematik-ID (P-CHAN-00830)

P-CHAN-00830 | Kinematik-ID bei Geschwindigkeitsüberwachung
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die ID der Kinematik festgelegt, die für die Geschwindigkeitsberechnung verwendet wird. Die Kinematik muss in kin_step[0] mit gleicher ID definiert sein.
Parameter | limit.kin[i].id
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0...MAX(UNS16)
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Wenn der Parameter aktiviert wird (Wert ungleich 0), so muss ein Kinematiktyp angegeben werden, sonst wird die Fehlermeldung ID 22108 ausgegeben. Verfügbar ab V3.1.3080.09