# ID 4120

Der Speicher für die Konturberechnung ist nicht ausreichend.
Beschreibung | Der verfügbare Konturspeicher ist für das Hinzufügen von Konturelementen beziehungsweise für die Berechnung des Konturpfads nicht ausreichend. Die zusätzliche Reservierung von Speicherbereich erfolgt über P-CHAN-00467.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen, Modifizieren oder Setzen von P-CHAN-00467, vergrößern des Speicherplatzes. Tritt der Fehler während dem Aufruf eines Konturfräszyklus auf, kann der notwendige Speicher durch Erhöhung des Werkzeugradius oder Erhöhung der maximalen Zustellung in XY reduziert werden.
Parameter | %1: | Identifier [-]
Beschreibung Wert 2
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuell verbrauchter Speicher.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.