# ID 110229

Logische Achsnummer in KW-Liste entspricht nicht der Achsnummer der Auftrags-PDU.
Beschreibung | Eine logische Achse soll eine Korrekturwertliste verwenden. Deshalb wird diese Korrekturwertliste interpretiert. Dabei wird festgestellt, dass die Nummer der logischen Achse in der Korrekturwertliste nicht mit der Nummer der logischen Achse übereinstimmt, die diese Liste verwenden soll.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Interpretation der Korrekturwertliste.
Abhilfe | Klasse | 7 | Überprüfen welche Korrekturwertliste für die Achse verwendet werden soll. Eventuell die Nummer der logischen Achse in der Liste ändern, oder andere Liste verwenden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer einer logischen Achse. Diese Nummer (P-COMP-00001) stammt aus der Korrekturwertliste die angewendet werden sollte.
%2: | Erwarteter Wert [-]
Nummer der logischen Achse, die die Korrekturwertliste verwenden soll (P-STUP-00036).
Fehlertyp | -