# ID 50663

Angegebene Filter-Zeitkonstante ist ungültig.
Beschreibung | Die angegebene Filterzeitkonstante P-AXIS-00357 ist kleiner bzw. größer als zulässig. Die Filterkoeffizienten können daher nicht berechnet werden. Zulässige Werte sind (mit TAb = Zykluszeit der NC-Steuerung): Für PT1 und PT2 Filter: TAb ≤ P-AXIS-00357 ≤ MAX(UNS32)

Für Zeitverzögerungsfilter:

0 ≤ P-AXIS-00357 < 6 * TAb

Reaktion | Klasse | 3 | Der Filter wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Parameter P-AXIS-00357 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Nummer des betroffenen Filters
%3: | Aktueller Wert [-]
Typ des Filters P-AXIS-00204
%4: | Aktueller Wert [µs]
Fehlerhafte Zeitkonstante P-AXIS-00357
%5: | Oberer Grenzwert [µs]
Maximal zulässige Zeitkonstante P-AXIS-00357
Fehlertyp | -