# Name der Listendatei für die externen Variablen (P-STUP-00146)

P-STUP-00146 | Name der Listendatei für die externen Variablen
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird für jeden Kanal Dateiname festgelegt, der die externen Variablen enthält.
Parameter | ve_var[i] mit i = 0 ... 11 (Maximale Kanalanzahl: 12, applikationsspezifisch)
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 256 Zeichen (applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Dieser Parameter wird automatisch in TwinCAT-Systemen gesetzt. * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.