# ID 1001150

Die konfigurierte Anzahl der Expressionlabel überschreitet den maximal erlaubten Wert.
Beschreibung | Die Anzahl der Expressionlabels kann über den Kanalparameter P-CHAN-00516 festgelegt werden. Der konfigurierte Wert ist größer als zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, verwenden des zulässigen maximalen Werts.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-CHAN-00516
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Konfigurierte Wert für P-CHAN-00516
%2: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-CHAN-00516
Fehlertyp | -