# ID 110301

Aenderung des Zaehlers der Wegaufloesung erfordert Neustart.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00234 für den Zähler der Wegauflösung kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Der neue Zähler wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 0 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 0 | Zähler P-AXIS-00234 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: |
Aktueller Wert von P-AXIS-00234.
%3: |
Korrigierter Wert von P-AXIS-00234.
Fehlertyp | -